|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | | | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源自行监测 |
| 地址 | / | | | 项目地址 | / |
| 邮编 | / | 传真 | / | 样品状况 | 废水、废气 |
| 电话 | / | | |
| 来样方式 | | 采样 | | | 检测性质 | | 委托监测 |
| 采样日期 | | 2019.01.15～2019.01.16 | | | 检测日期 | | 2019.01.15～2019.01.18 |
| 检测依据 | | 见附录 | | | | | |
| 检测结果 | | 详见续页 | | | | | |
| 采样人 | | 邱宇、张明、占林协 | | | | | |
| 参与检测人 | | 占林协、邱宇、连小安 | | | | | |
| 备注说明 | | / | | | | | |
| 报告日期 | | 2019.01.18 | | | | | |

审定： 校核： 编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2019.01.15）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量  (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | | 烟尘排放速率  (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 530 | 9.4 | 11.0 | | 5.83×10-3 | 16.6 | 1 | 8 |
| 第二次 | 519 | 9.3 | 11.2 | | 5.81×10-3 | 16.9 | 1 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 907 | 7.8 | 10.5 | | 9.52×10-3 | 14.0 | 1 | 8 |
| 第二次 | 923 | 7.8 | 10.6 | | 9.78×10-3 | 14.1 | 1 |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | | SO2折算排放浓度(mg/m3) | | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 23 | 1.22×10-2 | | 35 | | 121 | 6.41×10-2 | 183 |
| 第二次 | 22 | 1.14×10-2 | | 33 | | 118 | 6.12×10-2 | 177 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 20 | 1.81×10-2 | | 27 | | 125 | 0.11 | 166 |
| 第二次 | 21 | 1.94×10-2 | | 28 | | 126 | 0.12 | 168 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2019.01.16）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率  (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.61×105 | 3.9 | 1.41 | 139 | 50.18 | <3 | / | 70 |
| 第二次 | 3.71×105 | 3.6 | 1.34 | 143 | 53.05 | <3 | / |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 3.77×105 | 2.7 | 1.02 | 112 | 42.22 | <3 | / | 70 |
| 第二次 | 3.87×105 | 3.0 | 1.16 | 114 | 44.12 | <3 | / |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.12×104 | 1.7 | 7.00×10-2 | <3 | / | 33 | 1.36 | 25 |
| 第二次 | 4.09×104 | 1.8 | 7.36×10-2 | <3 | / | 32 | 1.31 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 4.32×104 | 1.4 | 6.05×10-2 | <3 | / | 34 | 1.47 | 25 |
| 第二次 | 4.35×104 | 1.4 | 6.09×10-2 | <3 | / | 32 | 1.39 |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | | 总氟排放速率（kg/h） | |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.69 | | 0.97 | |
| 第二次 | 2.74 | | 1.02 | |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.97 | | 0.74 | |
| 第二次 | 1.87 | | 0.72 | |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.52 | | 2.14×10-2 | |
| 第二次 | 0.55 | | 2.25×10-2 | |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.66 | | 2.85×10-2 | |
| 第二次 | 0.64 | | 2.78×10-2 | |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| 污水处理厂出口 | 2019.01.16 | 1 | HJ1901025 | 7.15 | 20.4 | <0.04 | 0.70 | 0.40 | 10.4 | 1.62 | 0.08 |
| 2 | HJ1901026 | 7.16 | 20.3 | <0.04 | 0.67 | 0.36 | 11.2 | 1.67 | 0.10 |
| 3 | HJ1901027 | 7.14 | 21.0 | <0.04 | 0.74 | 0.42 | 10.6 | 1.76 | 0.10 |
| 4 | HJ1901028 | 7.15 | 19.8 | <0.04 | 0.65 | 0.41 | 10.7 | 1.69 | 0.11 |
| 厂边门排放口 | 2019.01.16 | 1 | HJ1901029 | 7.01 | 22.4 | <0.04 | 1.00 | 0.50 | 13.1 | 1.99 | 0.12 |
| 2 | HJ1901030 | 7.02 | 23.2 | <0.04 | 0.95 | 0.53 | 12.8 | 2.03 | 0.11 |
| 3 | HJ1901031 | 6.98 | 23.2 | <0.04 | 1.04 | 0.51 | 12.9 | 1.93 | 0.10 |
| 4 | HJ1901032 | 6.96 | 23.1 | <0.04 | 1.06 | 0.54 | 13.2 | 1.96 | 0.14 |

本页以下空白

4附录：检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 检测依据 |
| 废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| SO2 | HJ/T57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |
| HJ/T 56-2000固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 |
| NOX | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| 林格曼黑度 | 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 |
| 氟化物 | [HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法](http://192.168.2.213/data/环境监测/23气/hjt%2067-2001%20大气固定污染源%20氟化物的测定%20离子选择电极法.pdf) |
| / | [GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法](http://192.168.2.213/data/环境监测/23气/gb%205468-91%20锅炉烟尘测试方法.pdf) |
| / | [GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法](http://192.168.2.213/data/环境监测/23气/GBT%2016157-1996%20固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法.pdf) |
| / | HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 |
| / | [GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准](http://192.168.2.213/data/环境监测/23气/gb%209078-1996%20工业炉窑大气污染物排放标准.pdf) |
| 废水 | pH | GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 |
| COD | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 石油类 | HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| SS | GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 氟化物 | [GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法](http://192.168.2.213/data/环境监测/22水/水和废水/gb%207484-87%20水质%20氟化物的测定%20离子选择电极法.pdf) |
| 总磷 | GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | [HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法](http://192.168.2.213/data/环境监测/22水/水和废水/HJ%20636—2012%20水质%20总氮的测定%20碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法.pdf) |

本页以下空白